附件

采购清单

1. 收割机设备

1、收割机设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品类型 | 型号 | 配置 | 单位 | 数量 |
| 收割机 | 雷沃收割机 | 4LZ-7G2A(G4)履带式全喂入谷物联合收割机 | 1.发动机型号:V36-140C41 2.功率：103KW.3.履带规格 ：500\*90\*56刮泥超高花.4.轨距：1250mm.5.外廓尺寸：6200\*2750\*2900mm.6.割台宽度：2300mm.7.喂入量或行：7kg/s.8.联合收割机质量：3890kg.9.带空调驾驶室. | 台 | 1 |

1. 烘干机设备

1、谷物烘干设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 谷物烘干机 | 5H2.3 | 2 | 台 | 批式循环 |
| 2 | 电机功率 | 5.5KW | 1 | 台 |  |
| 3 | 干燥方式 | 间接加热 |  |  |  |
| 4 | 外形尺寸 | 2000\*3730MM |  |  |  |
| 5 | 电压 | 380伏 |  |  | 　 |
| 6 | 总功率 | 30.24KW |  |  |  |
| 7 | 材质 | 不锈钢 |  |  |  |

1. 土壤墒情监测站设备

1、土壤墒情监测站设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 土壤墒情站 | 5 | 套 | 包含传感器、数据主机供电、系统立杆支架、地基安装、防护设施及附属设施等。 |
| 2 | 设备维护 | 5 | 年 | 日常设备检修维护 |
| 3 | 平台软件 | 5 | 年 | 后台数据 |
| 4 | 技术指导 | 5 | 套 | 使用指导 |