附件

需求清单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 设计需求 |
| 温室大棚 | 温室建设面积2635平方米：8.5米跨度10连体，温室长度31米，主立柱间隔3.875米，拱间隔1.29米，立柱肩高3.5米，小锯齿型结构顶部手卷膜通风，温室配置外电动遮阳，温室内配置16寸圆筒内循环风扇，配置喷灌系统。 |
| 仓库棚 | 仓库棚建设面积300平方米：10米跨度单体，棚长度30米，主立柱间隔6米，顶部C型槽间隔0.8米，立柱肩高4米，顶部配置3个圆筒风扇，顶部覆盖5cm保温板，侧边覆盖单层锌瓦，配置一个2米\*2米电动卷闸。 |