附件2
连山壮族瑶族自治县乡镇 用户水龙头水质监测信息公开表 (  2026年第 二 季度)
	序号
	监测点地址
	供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示
及安全饮水建议

	1
	吉田镇沙田村委会
	吉田镇沙田井头村村村通自来水工程（水厂）
	连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心
	连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心
	2026年4月16日
	菌落总数、总大肠菌群、游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氰化物、三氯甲烷、氯酸盐、铝、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用。

	2
	永和镇政府办公楼
	永和镇城乡供水一体化工程（水厂）
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	3
	永和中心小学厨房
	永和镇白羊梓木坪村饮水安全工程（水厂）
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	4
	禾洞镇满昌村委会
	禾洞镇满昌寺地村村村通自来水工程（水厂）
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	5
	禾洞镇铺庄村委会
	禾洞镇铺庄村村村通自来水工程（水厂）
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	6
	上帅镇政府办公楼
	上帅镇城乡供水一体化工程（水厂）
	
	
	2026年4月27日
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	7
	上帅镇香僚岭坪村用户家
	上帅镇香僚岭坪村饮水工程（水厂）
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	8
	福堂镇永丰中心学校
	福堂镇永丰片区集中供水工程（水厂）
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	9
	福堂镇政府办公楼
	福堂镇城乡供水工程（水厂）
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	


注：（1）水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
	序号
	监测点地址
	[bookmark: _GoBack]供水单位
	采样单位
	检测单位
	检测时间
	监测指标
	检测结果评价
	不达标指标的检测值
	健康风险提示
及安全饮水建议

	10
	太保镇政府办公楼1楼
	太保镇镇区供水工程（水厂）
	连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心
	连山壮族瑶族自治县疾病预防控制中心
	2026年4月30日
	菌落总数、总大肠菌群、游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数、氨、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氰化物、三氯甲烷、氯酸盐、铝、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸。
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	无明显健康风险，建议烧开后饮用。

	11
	太保镇沙坪村委会
	太保镇沙坪欧家村村村通自来水工程(水厂）
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	12
	小三江镇登阳六雪村用户家
	小三江镇登阳六雪村村村通自来水工程（水厂）
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	13
	小三江镇政府饭堂 
	小三江镇城乡供水一体化工程（水厂）
	
	
	
	
	经检测，结果为所检指标均达标。
	无
	

	14
	小三江镇登阳村委会
	小三江镇加田片区城镇饮水工程（水厂）
	
	
	
	
	经检测，结果为菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、肉眼可见物、游离氯、铝不达标，其他所检指标全部达标。
	1.菌落总数：230CFU/mL
2.总大肠菌群：220MPN/100mL
3.大肠埃希氏菌：220MPN/100mL
4.色度：30度
5.浑浊度：25NTU
6.肉眼可见物：有少量悬浮物
7.游离氯：<0.01mg/L
8.铝：1.730mg/L

	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、肉眼可见物、游离氯、铝不达标时，请及时咨询县疾控中心（联系电话8713193），在疾控中心的指导下科学饮水。


注：（1）水样采样、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
