

[bookmark: heading_8]附件 1 连山农业科学研究院采购需求表
	序号
	设备名称
	数量
	指定型号
	核心技术参数及功能要求

	1
	履带自走式全喂入水稻联合收割机
	1 台
	** 4LZ-3.0
	1.整机结构:履带自走、全喂入横轴流脱粒机
适配山区丘陵水田、试验小区小块田作业
2.配套发动机:国四排放4缸水冷四冲程柴油机，标定
功率36.8kW，额定转連2400r/min
3.喂入量≥3.0kg/s，割台宽度1520mm 伸缩式搅龙输送，液压升降拔禾轮:4.脱粒系统横轴流脱粒滚筒，栅格式凹板筛，双风道清选，杂余复脱结构，稻谷破碎率低，适配育种试验材料收割;
5.行走系统:橡胶履带接地长≥1200mm，平均接地比
压≤20kPa，最小离地间隙≥230mm，液压无级变速+2档副变速，田间转向灵活
6.整机外形尺寸约4750x2650x2360mm，整机重量约;1880kg;
7.作业效率0.33~0.50hm2/h，单位面积燃油消耗符合国家农机节能标准；
8. 配套原厂粮箱、卸粮装置，操作控制台布局简易，便于科研人员田间采收试验样本；
9. 原厂三包配件齐全，可提供长期零配件供应保障。


[bookmark: heading_9]采购说明
1.报价设备必须为 ** 4LZ-3.0 原厂整机，参数不低于上表要求，不得替代其他品牌型号；
2.所有报价产品为全新未拆封原厂整机，表面无磕碰锈蚀，具备正规出厂合格证明、三包凭证；
3.报价为全包价，包含增值税、设备运输费、装卸上楼 / 下地费、整机安装调试费、培训费用，采购单位无需额外支付任何费用；
4.交货期限：采购合同签订生效后 10 个工作日内完成整机送货到位；
[bookmark: _GoBack]5.交货地点：连山农业科学研究院试验基地，供应商负责整车运输、田间就位、整机调试。

