附件1 
采购需求
	序号
	设备名称
	数量
	核心技术参数及功能要求

	1
	智能考种分析系统
	1套
	1.支持玉米、水稻、小麦、花生、芝麻等各种作物籽粒的考种分析，同时适用于玉米果穗、玉米截面的测量，可自动计算种子的千/百粒重、及种子粒型的相关数据；
2.自动检测单粒种子的粒型参数（长、宽、长宽比、面积、周长），所有种子的总粒数、千粒重、百粒重、颜色分析、平均值（长、宽、长宽比、面积、周长）、标准差，半自动检测容重、水分、粒型、粒色；
3.自动检测穗行数、穗粗、轴粗、粒长、粒宽、粒色以及其平均值；
4.自动检测果穗穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、穗行数、行粒数、粒厚、穗色及其平均值，半自动检测穗型、轴色；
5.数粒误差：≤±0.5%，千粒重误差：≤±0.5%；
6.配套移动计数APP，可通过移动端计数，保存，查看历史数据，包含作物名称，品种信息，种子数量，测量时间等。可自定义新增作物名称，单个/批量品种添加，一键式选择通用/辅助算法。


采购说明：
1、采购仪器设备简要技术参数要求详见上表。
2、产品要求：报价产品必须符合或优于采购要求的技术参数及国家相关行业标准。供应商所供产品为全新产品，表面无划损、无任何缺陷隐患，具出厂合格证、产品中文说明书。
备注：仪器设备的关键技术指标（数粒精度、千粒重误差、粒型分析）必须满足国家现行标准，并依据 GB/T 3543 和 GB/T 5519 标准进行的‌第三方校准报告‌或‌实测误差数据。
3、报价为含税费、运费、送货上楼人工费、安装费、调试费。 
4、交货时间：在采购合同签订生效后10个工作日内完成供货。
5、交货地点：连山农业科学研究院，要求产品由供应商送货到指定地点，并完成安装调试。
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